Утверждаю

Заведующая МАДОУ

детским садом № 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н.Капустян

**ИНСТРУКЦИЯ**

**о мерах пожарной безопасности при организации и проведении массовых мероприятий (вечера, новогодние праздники, концерты и конкурсы)**

**ИПБ-04**

Ответственность за выполнение настоящей инструкции возлагается на заведующего ДОУ.

1. **Ответственные за обеспечение пожарной безопасности лица - ОБЯЗАНЫ:**

1.1. Ознакомить под роспись весь персонал с требованиями настоящей инструкции и соответствующих правил пожарной безопасности, а также с обязанностями на случай возникновения пожара.

1.2. Установить строгий контроль в зданиях и помещениях за соблюдением противопожарного режима.

1.3. Предусмотреть во всех помещениях необходимое количество первичных средств пожаротушения и содержать их в исправном состоянии.

1.4. Проверить исправность и работоспособность имеющихся средств автоматической пожарной защиты.

1.5. Проверить состояние электросети, электрооборудования и эвакуационного освещения в части соответствия требованиям Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил пожарной безопасности.

1.6. Организовать дежурство во время проведения мероприятий ответственных лиц.

1.7. Разработать систему оповещения людей с использованием технических средств и специальных текстов и план эвакуации на случай возникновения пожара с практической их отработкой.

1.8. Сообщить в местные органы государственного пожарного надзора дату и время проведения праздника елки.

1.9. Заблаговременно рассмотреть сценарий (программу) выступлений артистов театрально-концертных организаций и художественной самодеятельности, в случае применения в номерах открытого огня и огневых эффектов, потребовать их запрещения. Проинструктировать о мерах пожарной безопасности участников представлений.

1.10. Перед началом представлений тщательно осмотреть все помещения, эвакуационные выходы и лично убедиться в их полной готовности в пожарном отношении. После окончания мероприятий провести повторный осмотр всех помещений, устранить имеющиеся недостатки, обесточить электросеть и о результатах осмотра сделать запись в специальном журнале.

2. В помещениях, где проводятся новогодние вечера, балы и детские утренники, должны соблюдаться следующие требования пожарной безопасности:

2.1. Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее, чем двумя.эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями. Установка елок и проведение мероприятий в деревянных зданиях допускается только в помещениях, расположенных не выше первого этажа.

2.2. Во время проведения новогодних мероприятий с детьми неотлучно должен находиться воспитатель.

2.3. Елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставке) и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка.

2.4. При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводится только в светлое время суток.

2.5. Количество присутствующих в помещениях, используемых для проведения новогодних елок, устанавливается из расчета 0,75 кв. м. на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий -из расчета 1,5 кв. м на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленной нормы не .допускается.

2.6. Во время проведения мероприятий двери эвакуационных выходов должны содержаться открытыми, а при проведении мероприятий с детьми у каждой двери зала (помещения) должен находиться дежурный.

2.7. Над дверями, предназначенными для эвакуации людей, должны быть установлены светоуказатели зеленого цвета с надписью ВЫХОД, а в коридорах - указательные знаки. Дежурный персонал должен быть обеспечен исправными электрическими фонарями заводского изготовления.

2.8. Иллюминирование елок должно проводиться специалистом -электриком только гирляндами заводского изготовления. Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться только гирлянды с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

2.9. Демонтаж елки должен быть проведен не позже следующего дня по окончании мероприятий.

2.10. В целях предотвращения перегрузки в культурно-зрелищных учреждениях во время представлений должно быть максимально ограничено нахождение в фойе и других помещениях сопровождающих детей взрослых (родителей).

2.11. Для формирования и продажи новогодних подарков должно быть определено специальное помещение, отвечающее требованиям пожарной безопасности.

3. При проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей запрещается:

3.1. Проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся.

3.2. Применять дуговые прожекторы, свечи, хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару.

3.3. Устанавливать елку вблизи дверей эвакуационных выходов и загромождать коридоры, проходы и подступы к средствам пожаротушения.

3.4. Украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами.

3.5. Применять для оформления помещений, изготовления маскарадных костюмов и т.п. тканевые материалы, вату, игрушки из нее, не обработанные огнезащитным составом, целлулоидные игрушки, изделияиз поролона и других легковоспламеняющихся материалов. Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов.

3.6. Содержать двери эвакуационных выходов во время представлений на труднооткрываемых запорах (замках). Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла и стулья. Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

3.7. Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений. Использовать ставни на окнах для затемнения помещений.

3.8. Применять самодельные электрогирлянды, цветомузыкальные установки, электромузыкальную аппаратуру, устройства для вращения елок и создания эффектов мигания елочных гирлянд.

3.9. Проводить ремонтные, окрасочные, огневые, сварочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы.

3.10. Использование пиротехнических изделий

4. При возникновении пожара немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01 с указанием точного адреса, наименования здания, приступить к эвакуации людей в соответствии с разработанным планом эвакуации и тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

4.1. Порядок вызова пожарных и спасательных формирований с различных операторов сотовой связи:

пользователям компании Би Лайн - звонить 112, далее после соединения с оператором набирать 1. Также можно набирать 001;

пользователям компании МТС - надо набирать вместо 01-010;

пользователям компании Мегафон - звонить 112, далее после соединения с оператором набирать 1. Также можно набирать 010;

пользователям компании Скайлинк- .01'.

5. За нарушение и невыполнение правил пожарной безопасности руководители и должностные лица объектов несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.